

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES**

**ET PARTICULIÈRES (CCTP)**

**Acquisition d’un véhicule utilitaire L1 électrique d’occasion**

**1/ Présentation générale**

La mairie de Nîmes souhaite faire l’acquisition d’un véhicule utilitaire L1 électrique d’occasion

**2/ Précisions liées à la lecture et au respect du présent CCTP**

Les exigences impératives, notées « I », sont indispensables pour répondre à la capacité opérationnelle recherchée. Le non-respect de l’une de ces exigences entraîne la non-conformité technique de l’offre.

Les exigences souhaitables, notées « S » ne sont pas indispensables pour répondre et ne seront pas prises en compte lors de l’analyse technique de l’offre.

**3/ Fonctionnalités et spécifications techniques attendues**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chapitres | N° | Exigences | Références | I |
| 1/ généralités et Energie | 1.1 | Le véhicule doit être conduit avec un permis VL (B) |  | I |
| 1.2 | Le nombre de porte est de 4 |  | I |
| 1.3 | Le véhicule est à énergie électrique   * Chargeur embarqué 11kW à minima triphasé en mode AC // 80 kW en mode DC minimum * Moteur : 120 cv – 80 kW minimum * Puissance fiscale : à partir de 7 cv * Autonomie WLTP combinée : 280 km minimum * Câble de chargement de 5 m mini. Type 2 * Cable de chargement domestique prise 220V * Prise Combo CCS pour recharge en courant continu (DC) 100 KW minimum |  | I |
| 2/ capacités | 2.1 | Volume utile 3m³ à minima |  | I |
| 2.2 | Charge utile de 400 kg minimum |  | I |
| 2.3 | PTAC de 2 000 kg minimum |  | I |
| 2.4 | Longueur utile 1 500 mm minimum |  | I |
| 3/ équipement | 3.1 | Le véhicule est de couleur blanc |  | S |
| 3.2 | Le véhicule est équipé d’un attelage |  | I |
| 3.3 | Navigation 3D sur tablette tactile |  | I |
| 3.4 | Aide au stationnement arrière |  | I |
| 3.5 | Air bag frontaux, latéraux et rideaux |  | S |
| 3.6 | Le véhicule est équipé d’un plancher bois à l’arrière |  | I |
| 3.7 | Le véhicule est équipé d’un balisage de classe b |  | I |
| 3.8 | Vitres électriques |  | I |
| 3.9 | Régulateur limiteur de vitesse |  | I |
| 3.10 | ABS, ESP, assistance maintien trajectoire |  | I |
| 3.11 | Reconnaissance des panneaux de signalisation |  | I |
| 3.12 | Climatisation |  | I |
| 4/ garantie | 4.1 | 2 ans de garantie |  | I |
| 5/ kilométrage | 5.1 | 5 000 km, maximum |  | I |

**4/ Documentations**

Le véhicule est fourni avec un document technique comportant toutes les procédures de mise en œuvre et d’utilisation.

Tous les documents sont rédigés en français et accompagnés de schémas ou photos si cela est nécessaire.

**5/ Livraison**

L’adresse de livraison sera 145 avenue Frédéric Bartholdi – ZI Grézan – NIMES.

**6/ Délai de livraison**

**Le délai de cette livraison ne devra pas excéder 1 MOIS à compter de la notification du marché.**

Le non-respect de cette clause entraînera l’application des pénalités contractuelles prévues au document unique.